„Riigimaanteede pealiskatete vastuvõtukatsetel teostatavate teekatete

omaduste mõõtmise metoodika ning mõõteseadmetele esitatavad nõuded“

Lisa 1

**Teekatte tasasuse mõõtmistulemuste esitamise vorm**

Mõõtmiste tellija:

TEEKATTE TASASUSE MÕÕTMINE TEEL NR ... ... TEELÕIK; KM (PIKKUS ... KM)

Mõõtis:

Mõõtmiseks kasutatud seade:

Mõõtmissamm:

Mõõtmise alguspunkt: maantee nr ... teeosa.... kaugus...(km ...)

Mõõtmise lõpp-punkt: maantee nr ... teeosa.... kaugus...(km ...)

Mõõdetud teelõigu pikkus: ...m

Uue katte aadress:

Suund:

Mõõtmiste aadress on seotud Riikliku teeregistriga

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mnt** | **Stee** | **Tee-osa** | **A\_Kaugus** | **L\_Kaugus** | **Alg\_km** | **Kuu-päev** | **Kiirus km/h** | **IRI, mm/m** | **IRI\_2** | **IRI\_3** | **Keskm IRI** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KESKMINE IRI:**

Keskmine IRI ilma esimese ja viimase 20 m teelõiguta:

Keskmine IRI ilma esimese ja viimase 100 m teelõiguta:

Keskmiste dispersioon:

95% tõenäosusega hälve:

95% tõenäosuse piirid: